DACHY- UTRZYMANIE I NAPRAWY

* Wszelkie naprawy należy przeprowadzać przy użyciu tego samego materiału (prawidłowość użycia zamiennika powinien potwierdzić jego producent).
* Nie należy wykonywać żadnych robót na dachu w temperaturze poniżej - 20° C.
* Usuwanie śniegu z połaci dachowej (jeżeli zachodzi taka konieczność np. w przypadku odśnieżania dojść do urządzeń na dachu):

1. Można stosować mechaniczne (ręczne) odśnieżanie, ale nie powinno się usuwać całej warstwy śniegu (pozostawić cienką warstwę około 5 cm) z uwagi na niebezpieczeństwo uszkodzenia hydroizolacji w przypadku dachów tradycyjnych

Ogólnie prace te należy prowadzić:

- nie dopuszczając do mechanicznego uszkodzenia pokrycia dachowego

- przy zachowaniu przepisów bhp

1. Zabrania się stosowania soli odladzających w celu przyspieszenia topnienia śniegu / lodu na powierzchni dachu.