**Tabela 1. Kamera nadzoru wraz z niezbędną licencją konieczną do włączenia kamery do istniejącego systemu Axxon Intellect Enterprise**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kamera nadzoru wraz z niezbędną licencją konieczną do włączenia kamery do istniejącego systemu** **Axxon Intellect Enterprise** | | **Producent, model + inne**  (*w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane*) |
| **Producent …………………………………………………………...**  **Model/numer katalogowy producenta/ (jeśli producent podaje)**  **……….…………………………………………………..……………….** |
| **Lp.** | **Parametr wymagany** |  |
| 1 | Wymagania - kamera nadzoru:   * 1. Przetwornik obrazu min. 1/3" Progressive Scan CMOS;   2. Min. oświetlenie : Kolor: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux z IR;   3. Migawka min.: 1/3 s - 1/100,000 s;   4. Rozdzielczość min. 2688 x 1520;   5. Obiektyw: 2.8mm, @ F1.6;   6. Kąt widzenia : min. 106°;   7. Tryb dzień/noc z wykorzystaniem IR Cut Filter;   8. Zasięg IR min. 25 m;   9. Pasmo IR: 850nm;   10. Cyfrowa redukcja szumów (DNR) min.: 3D DNR;   11. Funkcja WDR 120 dB;   12. Detekcja twarzy;   13. Obsługa min. trzech strumieni;   14. Kompresja video min.:       1. Main stream: H.265/H.264 (min. 25fps - 2688 × 1520);       2. Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG (min. 25fps - 640 × 480);       3. Third stream: H.265/H.264 (min. 25fps - 1280 × 720);   15. Obsługiwane protokoły min.: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour;   16. API min.: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI;   17. Interfejs min. RJ45 10 Mbit/s 100 Mbit/s Ethernet;   18. Zasilanie min. PoE (802.3af, 36 V - 57 V);   19. Przycisk reset;   20. Złącze mikrofonu zewnętrznego;   21. Złącze alarmowe;   22. Wbudowany slot karty pamięci Micro SD/SDHC/SDXC do 128 GB;   23. Trzy osiowa regulacja:       1. pan min.: 0°- 355°;       2. tilt min.: 0°- 75°;       3. rotate min.: 0°- 355°;   24. Metalowa obudowa, plastikowa kopułka;   25. Stopień ochrony min. IP67;   26. Temperatura pracy min.: od -30 °C do +60 °C. | **Parametr wymagany**  *(nie wypełniać)*  Zamawiający wymaga zaznaczenia w złożonych materiałach firmowych (w postaci katalogów i/lub ulotek informacyjnych i/lub kart produktu i/lub kart charakterystyki i/lub oświadczenie Producenta) zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów **z dopisaniem numeru tabeli** oraz **numerem podpunktu**  z załącznika nr 2a do SPOZ, który ten zapis potwierdza. |
| 2 | Oświadczenia:   * 1. Dokument/deklaracja poświadczający, że oferowana kamera nadzoru jest produkowana zgodnie z normami CE (wydruk/skan należy złożyć zgodnie z zapisami specyfikacji); | **Parametr wymagany**  *(nie wypełniać)* |
| 3 | Licencje:   1. Licencja bez ograniczeń czasowych konieczna do włączenia kamery do istniejącego systemu Axxon Intellect Enterprise. | **Parametr wymagany**  *(nie wypełniać)* |