**Tabela 1. Kamera nadzoru wraz z niezbędną licencją konieczną do włączenia kamery do istniejącego systemu Axxon Intellect Enterprise**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kamera nadzoru wraz z niezbędną licencją konieczną do włączenia kamery do istniejącego systemu** **Axxon Intellect Enterprise** | **Producent, model + inne**(*w tabeli uzupełnić tylko miejsca wykropkowane*) |
| **Producent …………………………………………………………...****Model/numer katalogowy producenta/ (jeśli producent podaje)****……….…………………………………………………..……………….** |
| **Lp.** | **Parametr wymagany** |  |
| 1 | Wymagania - kamera nadzoru:* 1. Przetwornik obrazu min. 1/3" Progressive Scan CMOS;
	2. Min. oświetlenie : Kolor: 0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0.018 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux z IR;
	3. Migawka min.: 1/3 s - 1/100,000 s;
	4. Rozdzielczość min. 2688 x 1520;
	5. Obiektyw: 2.8mm, @ F1.6;
	6. Kąt widzenia : min. 106°;
	7. Tryb dzień/noc z wykorzystaniem IR Cut Filter;
	8. Zasięg IR min. 25 m;
	9. Pasmo IR: 850nm;
	10. Cyfrowa redukcja szumów (DNR) min.: 3D DNR;
	11. Funkcja WDR 120 dB;
	12. Detekcja twarzy;
	13. Obsługa min. trzech strumieni;
	14. Kompresja video min.:
		1. Main stream: H.265/H.264 (min. 25fps - 2688 × 1520);
		2. Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG (min. 25fps - 640 × 480);
		3. Third stream: H.265/H.264 (min. 25fps - 1280 × 720);
	15. Obsługiwane protokoły min.: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP™, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour;
	16. API min.: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI;
	17. Interfejs min. RJ45 10 Mbit/s 100 Mbit/s Ethernet;
	18. Zasilanie min. PoE (802.3af, 36 V - 57 V);
	19. Przycisk reset;
	20. Złącze mikrofonu zewnętrznego;
	21. Złącze alarmowe;
	22. Wbudowany slot karty pamięci Micro SD/SDHC/SDXC do 128 GB;
	23. Trzy osiowa regulacja:
		1. pan min.: 0°- 355°;
		2. tilt min.: 0°- 75°;
		3. rotate min.: 0°- 355°;
	24. Metalowa obudowa, plastikowa kopułka;
	25. Stopień ochrony min. IP67;
	26. Temperatura pracy min.: od -30 °C do +60 °C.
 | **Parametr wymagany***(nie wypełniać)*Zamawiający wymaga zaznaczenia w złożonych materiałach firmowych (w postaci katalogów i/lub ulotek informacyjnych i/lub kart produktu i/lub kart charakterystyki i/lub oświadczenie Producenta) zapisów potwierdzających spełnienie wymaganych parametrów **z dopisaniem numeru tabeli** oraz **numerem podpunktu**  z załącznika nr 2a do SPOZ, który ten zapis potwierdza. |
| 2 | Oświadczenia:* 1. Dokument/deklaracja poświadczający, że oferowana kamera nadzoru jest produkowana zgodnie z normami CE (wydruk/skan należy złożyć zgodnie z zapisami specyfikacji);
 | **Parametr wymagany***(nie wypełniać)* |
| 3 | Licencje:1. Licencja bez ograniczeń czasowych konieczna do włączenia kamery do istniejącego systemu Axxon Intellect Enterprise.
 | **Parametr wymagany***(nie wypełniać)* |