**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Część 1**

**Poz. 1 Dostawa lodówek wysokich - 29 sztuk**

**Poz. 2 Dostawa Uf1 Lodówek podblatowych – 101 sztuk**

Uwagi i objaśnienia:

* Wykonawca gwarantuje niniejszym, że sprzęt jest fabrycznie nowy (rok produkcji: nie wcześniej niż 2019), nieużywany, kompletny i do jego uruchomienia oraz stosowania zgodnie z przeznaczeniem nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

Nazwa i typ: ............................................................

Producent / kraj pochodzenia: ............................................................

Rok produkcji (nie wcześniej niż 2019): ............................................................

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pozycja** | **Przedmiot** | **Liczba sztuk** | **Cena jednostkowa brutto wraz**  **z dostawą i montażem** | **Cena brutto sprzętu wraz**  **z dostawą i montażem** |
| 1. | **Lodówka wysoka** | 29 |  |  |
| 2. | **Uf1 Lodówka podblatowa** | 101 |  |  |
| **Cena brutto oferty (poz. 1 +2):** | | | |  |

**Wymagania graniczne Lodówka wysoka (poz. 1)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr wymagany** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Sposób oceny** |
| 1 | **Lodówka wysoka** | | | |
| 1.1 | Klasa energetyczna min. A | tak, podać |  | A 0 pkt  A+ 10 pkt  A++ 20 pkt  A+++ 30 pkt |
| 1.2 | Poziom hałasu dB 35-60 | tak |  | --- |
| 1.3 | Zamrażarka na górze lub na dole | tak |  | --- |
| 1.4 | Liczba drzwi 2 szt. | tak |  | --- |
| 1.5 | Zmiana kierunku otwierania | tak |  | --- |
| 1.6. | Liczba agregat 1 szt. | tak |  | --- |
| 1.7. | Kolor biały lub srebrny | podać |  | --- |
| 1.8. | Pojemnik na warzywa 1 szt | tak |  | --- |
| 1.9. | Półki szklane - 4 szt | tak |  | --- |
| 1.10. | Sposób zamrażania - chłodziarka automatyczna | tak |  | --- |
| 1.11. | Funkcje sterowania mechaniczne | tak |  | --- |
| 1.12. | Wymiary:  Wysokość cm 140-150  Szerokość cm 54-60  Głębokość cm 54-60  Zamawiający dopuszcza lodówkę o głębokości 62,5 cm i pozostałych parametrach zgodnie z SIWZ  Rączka lub uchwyt musi mieścić się w powyższych wymiarach | podać |  | --- |

**Wymagania graniczne Uf1 Lodówka podblatowa (poz. 2)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr wymagany** | **Parametr wymagany** | **Parametr oferowany** | **Sposób oceny** |
| 2 | **Uf1 Lodówka podblatowa** | | | |
| 2.1 | Klasa energetyczna min. A | tak, podać |  | A 0 pkt  A+ 10 pkt  A++ 20 pkt  A+++ 30 pkt |
| 2.2 | Poziom hałasu dB 35-60 | tak |  | --- |
| 2.3 | Zamrażarka na górze lub na dole | tak |  | --- |
| 2.4 | Zmiana kierunku otwierania | tak |  | --- |
| 2.5. | Liczba agregat 1 szt. | tak |  | --- |
| 2.6. | Kolor biały lub srebrny | podać |  | --- |
| 2.7. | Półki szklane - 4 szt.  Zamawiający dopuszcza lodówkę wyposażoną w dwie półki szklane, w tym jedna nad wysuwanym pojemnikiem, i pozostałych parametrachzgodnie z SIWZ. | tak |  | --- |
| 2.8. | Sposób zamrażania chłodziarki - automatyczny | tak |  | --- |
| 2.9. | Funkcje sterowania mechaniczne | tak |  | --- |
| 2.10. | Wymiary:  Wysokość cm 80-82  Szerokość cm 47-59  Głębokość cm 50-59  Rączka lub uchwyt musi mieścić się w powyższych wymiarach | podać |  | --- |

**Warunki gwarancji– dotyczy poz. 1 i 2**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | PARAMETR | **PARAMETR WYMAGANY** | **Parametr oferowany** | **SPOSÓB OCENY** |
|  | **GWARANCJE** |  |  |  |
|  | Okres pełnej, bez wyłączeń gwarancji dla wszystkich zaoferowanych urządzeń [liczba miesięcy]  *UWAGA – należy podać pełną liczbę miesięcy. Wartości ułamkowe będą przy ocenie zaokrąglane w dół – do pełnych miesięcy. Zamawiający zastrzega, że okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zamawiający zastrzega, że górną granicą punktacji gwarancji będzie 48 miesięcy.* | => 24 |  | Największa liczba miesięcy gwarancji – 20 pkt.  Pozostałe - proporcjonalnie mniej względem najdłuższej |